Memorial Descritivo
1. Identificação do Projeto
Nome do Projeto: Construção da Pousada de Apoio à Caminhada da Fé
Localização: Entre Andradas - SP e Aparecida do Norte – SP.
Responsável Técnico: Gustavo Rozani Gonçalves, Engenheiro Civil.
Objetivo: Construção de uma pousada de baixo custo para acolhimento de pessoas no caminho da fé, com estrutura simples, econômica e confortável.
2. Características Gerais do Projeto
Área Total da Construção: 268,100 m²
Número de Pavimentos: 1 (térreo)
Número de Cômodos:
01 Cozinha/Cantina
3 Banheiros (masculino, feminino e PCD unissex)
Estrutura: Alvenaria
Revestimento: Cerâmica 50X50 
Piso: Porcelanato 60x60
Forro: Laje pré moldada
Telhado: Telhas térmicas, tipo sanduiche

3. Estrutura
1. Tijolos de concreto 19x19x39, utilizados para construir as paredes e estruturas da alvenaria.
2. Cimento: Cimento Portland ou outro tipo de cimento, utilizado para produzir a argamassa e dar resistência à estrutura.
3. Areia: Areia de construção, utilizada para produzir a argamassa e dar volume à estrutura.
4. Materiais secundários 
1. Água: Água potável, utilizada para misturar a argamassa e dar umidade aos tijolos.
2. Aditivos: Aditivos químicos, utilizados para melhorar a resistência e a durabilidade da argamassa e da estrutura.
3. Fios de aço: Fios de aço, utilizados para reforçar a estrutura e dar resistência às cargas.
4. Pilares e vigas: Pilares e vigas de concreto armado ou madeira, utilizados para dar suporte à estrutura e distribuir as cargas.
5. Materiais de acabamento
1. Reboco: Reboco de cimento e areia, utilizado para dar uma superfície lisa e uniforme à estrutura.
2. Tinta: Tinta acrílica com alta com ótima hidro repelência, utilizada para dar cor e proteção à estrutura.

6. Pisos e revestimentos
Nas áreas internas o piso será feiro de porcelanato 60x60 para trazer um ambiente mais sofisticado para os banheiros e cozinhas.
No pátio da área externa, o piso será de concreto polido.
Revestimentos internos de cerâmica 50x50 
7. Laje pré moldada
Estrutura:
- A laje pré-moldada é composta por uma estrutura de concreto armado, com fibras de aço ou barras de reforço para dar resistência às tensões.
- A estrutura é projetada para suportar as cargas de uso, como peso de pessoas, móveis e equipamentos.
Camadas:
- A laje pré-moldada é composta por várias camadas, incluindo:
- Uma camada de concreto de base, que fornece a base para a estrutura.
- Uma camada de armadura, que contém as fibras de aço ou barras de reforço.
- Uma camada de concreto de cobertura, que fornece a superfície final da laje.
Conexões:
- As lajes pré-moldadas são conectadas entre si por meio de conexões de aço ou 
concreto.
- As conexões são projetadas para transferir as cargas entre as lajes e garantir a estabilidade da estrutura.
8. Telhado
No telhado será utilizado a telha sanduiche, tendo isolamento com poliestireno expandido (isopor). Folhas e emendas de material galvanizado.
9. Acabamentos
As portas e guarnições de entrada dos banheiros e das portas de acesso aos sanitários e chuveiro em alumínio, para melhor acabamento e durabilidade. 
Nas pias teremos uma combinação de pedra de granito com cubas de porcelana, torneiras automáticas antivandalismo. Sanitários e mictórios em porcelana.
Janelas em blindex.
As instalações hidráulicas serão feitas em PVC, com encanamentos dimensionados de acordo com a demanda do ponto de apoio, seguindo todas as normas de segurança e eficiência.
10. Considerações Finais
O projeto foi desenvolvido para proporcionar um ambiente confortável, resistente e com baixo custo de manutenção, aproveitamento de espaço e adequado ao clima da região e à necessidade de acolhimento dos visitantes. O uso de materiais garante uma construção simples, durável e eficiente para atender o mais rápido possível a necessidade de que usa trajeto.